
120 LİTRE PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Konteyner, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddeden imal edilecektir.
2. Konteynerin gövde et kalınlığı 4,0 mm (±0,5 mm) olacak, boş ağırlığı en az 7,7 kg (±%2) olacaktır. Çöp alma kapasitesi (azami yük) en az 60 kg olacaktır.
3. Konteyner ölçüleri 910 mm (Yükseklik) × 480 mm (Genişlik) × 540 mm (Derinlik) (±%5) olacaktır.
4. Konteyner, UV (Ultraviyole) ve kızılötesi (IR) ışınlarına dayanıklı olacaktır.
5. Konteyner yeşil renkte olacak, ışık hassasiyeti maksimum seviyede olacak ve güneş ışınlarına maruz kaldığında solma veya renk değişimi göstermeyecektir.
6. Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak, oluşabilecek darbeler sonucunda hiçbir deformasyona uğramayacak, ölçü ve diğer teknik özelliklerinde değişiklik meydana gelmeyecektir.
7. Konteyner paslanmayacak, koku yapmayacak, kolay temizlenebilir özellikte olacak; alkol, maya, sirke, asit, amonyak vb. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecektir.
8. Konteyner 120 litre hacminde olacak ve evsel atıkların (çöp) ile küçük hacimli atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla kullanılacaktır.
9. Konteyner, TS EN 840 standartlarına uygun olarak üretilecek olup, TSE (TS EN 840-1) Belgeli olacaktır.
10. Konteyner üzerinde toplam 4 adet tutma kolu bulunacaktır. Bunlardan 2 adedi, konteynerin kullanıcı tarafından rahat ve ergonomik bir şekilde taşınabilmesi ile hareket ettirilebilmesi amacıyla konteyner gövdesinde yer alacaktır. Diğer 2 adet tutma kolu ise kapağın kolay, güvenli ve ergonomik şekilde açılıp kapatılmasını sağlamak amacıyla konteyner kapağı üzerinde bulunacaktır.
11. Konteyner tekerlek gövdeleri polipropilenden imal edilecek, tekerlek üzerindeki lastikler ise her türlü hava şartlarına dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır.
12. Konteyner üzerinde 2 adet, 200 mm çapında tekerlek bulunacaktır.
13. Konteyner tekerleklerinde kullanılan metal mil aksamı galvaniz kaplamalı olacaktır.
14. Nakliye yükleniciye ait olacak olup, ürünler idarenin belirleyeceği depo veya adrese teslim edilecektir.
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